|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 1000 – Distributiekanaal zonder hoeklijnen**  + Lengte 2000 mm  + Buitenbreedte 1200 mm, binnenbreedte 1000 mm  + Bouwhoogte buiten 600 mm, binnen 500 mm  + ingebetonneerde hulsankers voor een gemakkelijke behandeling  uit gewapend beton C 40/50 CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 1000 distributiekanaal met   ingebetonneerde thermisch verzinkt Halfenprofielen   type 28/15  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 1000 distributiekanaal zonder   Halfenprofielen  [ ] Afdichting met SF-Connect  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, 76532 Baden-Baden Tel. 07221 - 5003-0; Fax 07221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal NW 1000 – Afdekking**  + Breedte 1200 mm  + Hoogte 165 mm  + Glad oppervlak  classificatie SLW 60, met 2 ingebetonneerde hulsankers voor een gemakkelijke behandling  [ ] \_\_\_\_\_ stuk afdekking uit gewapend beton lengte 2000 mm  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal NW 1000 – Afkorten van distributiekanaal en afdekking** en lakken of verzinken van hoeklijn en afdekking.  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal NW 1000 – Boringen in distributiekanaal**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 300  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |