|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 150 – Distributiekanaal met hoeklijnen**  + Lengte 1000 mm  + Buitenbreedte 250 mm, binnenbreedte 150 mm  + Bouwhoogte buiten 120 tot 200 mm, binnen 50 tot 130 mm  + zonder Halfenprofiel  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde 4 mm thermisch verzinkte massief stalen hoeklijn met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 150 distributiekanaal, bouwhoogte   120/150/200  [ ] Afdichting met SF--Connect  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 150 – Afdekking**  + Breedte 237 mm  + Hoogte 30 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, zwart gedompellakt,   lengte 500 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, verzinkt,   lengte 500 mm, classificatie E 600  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 150 – Afkorten van distributiekanaal en afdekking** en lakken of verzinken van hoeklijn en afdekking.  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 150 – Boringen in distributiekanaal**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 150  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |