|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 150 – Distributiekanaal met hoeklijnen**+ Lengte 1000 mm+ Buitenbreedte 250 mm, binnenbreedte 150 mm+ Bouwhoogte buiten 120 tot 200 mm, binnen 50 tot 130 mm+ zonder Halfenprofieluit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde 4 mm thermisch verzinkte massief stalen hoeklijn met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 150 distributiekanaal, bouwhoogte  120/150/200[ ] Afdichting met SF--ConnectPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 150 – Afdekking**+ Breedte 237 mm+ Hoogte 30 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter[ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, zwart gedompellakt,  lengte 500 mm, classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, verzinkt,  lengte 500 mm, classificatie E 600Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 150 – Afkorten van distributiekanaal en afdekking** en lakken of verzinken van hoeklijn en afdekking. [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 150 – Boringen in distributiekanaal**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 150Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |