|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 300 – Distributiekanaal met hoeklijnen**+ Buitenbreedte 450 mm, binnenbreedte 300 mm+ Bouwhoogte buiten 470 mm, binnen 350 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde 4 mm thermisch verzinkte massief stalen hoeklijn met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 300 distributiekanaal lengte  1000/2000 mm met ingebetonneerde thermisch verzinkt  Halfenprofielen type 28/15[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 300 distributiekanaal lengte  1000/2000 mm zonder Halfenprofielen[ ] Afdichting met SF--ConnectPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 300 – Afdekking voor distributiekanaal met hoeklijnen**+ Breedte 437 mm+ Hoogte 45 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M16/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter[ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, zwart gedompellakt,  lengte 500 mm, classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, verzinkt,  lengte 500 mm, classificatie E 600Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 300 – Distributiekanaal zonder hoeklijnen**+ Buitenbreedte 450 mm, binnenbreedte 300 mm+ Bouwhoogte buiten 415 mm, binnen 340 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 300 distributiekanaal lengte  1000/2000 mm met ingebetonneerde thermisch verzinkt  Halfenprofielen type 28/15[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 300 distributiekanaal lengte  1000/2000 mm zonder Halfenprofielen[ ] Afdichting met SF-ConnectPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 300 – Afdekking voor distributiekanaal zonder hoeklijnen**+ Breedte 450 mm+ Hoogte 100 mmmet 2 ingebetonneerde hulsankers voor een gemakkelijke behandling[ ] \_\_\_\_\_ stuk afdekking uit gewapend beton met glad oppervlak lengte 1000 mm, classificatie SLW 60Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 300 – Afkorten van distributiekanaal en afdekking** en lakken of verzinken van hoeklijn en afdekking. [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 300 – Boringen in distributiekanaal**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 300Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |