|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 500 – Distributiekanaal met hoeklijnen**+ Buitenbreedte 700 mm, binnenbreedte 500 mm+ Bouwhoogte buiten 655 mm, binnen 510 mm+ ingebetonneerde hulsankers voor een gemakkelijke behandelinguit gewapend beton C 40/50 CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde 4 mm thermisch verzinkte massief stalen hoeklijn met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 distributiekanaal lengte  1000/2000 mm met ingebetonneerde thermisch  verzinkt Halfenprofielen type 28/15[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 distributiekanaal lengte  1000/2000 mm zonder Halfenprofielen[ ] Afdichting met SF--ConnectPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 – Afdekking voor distributiekanaal met hoeklijnen**+ Breedte 633 mm+ Hoogte 45 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M16/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter[ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, zwart gedompellakt,  lengte 500 mm, classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, verzinkt,  lengte 500 mm, classificatie E 600Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 500 – Distributiekanaal zonder hoeklijnen**+ Buitenbreedte 700 mm, binnenbreedte 500 mm+ Bouwhoogte buiten 500 mm, binnen 400 mm+ ingebetonneerde hulsankers voor een gemakkelijke behandelinguit gewapend beton C 40/50 CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 distributiekanaal lengte  1000/2000 mm met ingebetonneerde thermisch  verzinkt Halfenprofielen type 28/15[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 distributiekanaal lengte  1000/2000 mm zonder Halfenprofielen[ ] Afdichting met SF-ConnectPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, 76532 Baden-BadenTel. 07221 - 5003-0; Fax 07221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 – Afdekking voor distributiekanaal zonder hoeklijnen**+ Breedte 690 mm+ Hoogte 125 mm+ Glad oppervlakclassificatie SLW 60, met 2 ingebetonneerde hulsankers voor een gemakkelijke behandling[ ] \_\_\_\_\_ stuk afdekking uit gewapend beton met  beschermingskader voor de kanten uit verzinkt staal lengte 1000 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk afdekking uit gewapend beton zonder  beschermingskader lengte 1000/2000 mmPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 – Afkorten van distributiekanaal en afdekking** en lakken of verzinken van hoeklijn en afdekking. [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 – Boringen in distributiekanaal**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 300Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |