|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 500 – Distributiekanaal met hoeklijnen**  + Buitenbreedte 700 mm, binnenbreedte 500 mm  + Bouwhoogte buiten 655 mm, binnen 510 mm  + ingebetonneerde hulsankers voor een gemakkelijke behandeling  uit gewapend beton C 40/50 CE conform EN 1433, tot classificatie  E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde 4 mm thermisch verzinkte massief stalen hoeklijn met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 distributiekanaal lengte   1000/2000 mm met ingebetonneerde thermisch   verzinkt Halfenprofielen type 28/15  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 distributiekanaal lengte   1000/2000 mm zonder Halfenprofielen  [ ] Afdichting met SF--Connect  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 – Afdekking voor distributiekanaal met hoeklijnen**  + Breedte 633 mm  + Hoogte 45 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M16/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, zwart gedompellakt,   lengte 500 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, verzinkt,   lengte 500 mm, classificatie E 600  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 500 – Distributiekanaal zonder hoeklijnen**  + Buitenbreedte 700 mm, binnenbreedte 500 mm  + Bouwhoogte buiten 500 mm, binnen 400 mm  + ingebetonneerde hulsankers voor een gemakkelijke behandeling  uit gewapend beton C 40/50 CE conform EN 1433, tot classificatie  E 600 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 distributiekanaal lengte   1000/2000 mm met ingebetonneerde thermisch   verzinkt Halfenprofielen type 28/15  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 distributiekanaal lengte   1000/2000 mm zonder Halfenprofielen  [ ] Afdichting met SF-Connect  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, 76532 Baden-Baden Tel. 07221 - 5003-0; Fax 07221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 – Afdekking voor distributiekanaal zonder hoeklijnen**  + Breedte 690 mm  + Hoogte 125 mm  + Glad oppervlak  classificatie SLW 60, met 2 ingebetonneerde hulsankers voor een gemakkelijke behandling  [ ] \_\_\_\_\_ stuk afdekking uit gewapend beton met   beschermingskader voor de kanten uit verzinkt staal  lengte 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk afdekking uit gewapend beton zonder   beschermingskader lengte 1000/2000 mm  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 – Afkorten van distributiekanaal en afdekking** en lakken of verzinken van hoeklijn en afdekking.  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 – Boringen in distributiekanaal**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 300  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |