|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Distributiekanaal met opstuwbeveiliging en lijsten**  + Aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton  + Buitenbreedte boven/bij bodem 650/690 mm,   binnenbreedte 500 mm  + Bouwhoogte buiten 550 mm, binnen 415 mm  + Lengte 1000 mm  uit beton C 40/50 CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433 (neem de speciale inbouw voor klasse E 600 en F 900), met ingebetonneerde 4 mm thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsvoeg  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 AS Type M distributiekanaal  met ingebetonneerd thermisch verzinkt halfenprofiel   type 28/15  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 AS Type M distributiekanaal,   zonder halfenprofiel  [ ] Afdichting met SF-Connect  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Afdekking voor distributiekanaal met opstuwbeveiliging en lijsten**  + Breedte 633 mm  + Hoogte 45 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M16/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, zwart gedompellakt,   lengte 500 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, verzinkt,   lengte 500 mm, classificatie E 600  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Distributiekanaal met opstuwbeveiliging, zonder lijsten**  + Aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton  + Breedte buiten boven/bij bodem 650/690 mm, binnen 500 mm  + Bouwhoogte buiten 500 mm, binnen 410 mm  uit beton C 40/50 CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433 (neem de speciale inbouw voor klasse E 600 en F 900), met veiligheidsvoeg  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 AS Type M distributiekanaal lengte   1000 mm met ingebetonneerd thermisch   verzinkt halfenprofiel type 28/15  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 500 AS Type M distributiekanaal lengte   1000 mm, zonder halfenprofiel  [ ] Afdichting met SF-Connect  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, 76532 Baden-Baden Tel. 07221 - 5003-0; Fax 07221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Afdekking voor distributiekanaal met opstuwbeveiliging, zonder lijsten**  + Breedte 640 mm  + Glad oppervlak  [ ] \_\_\_\_\_ stuk afdekking uit beton voor bedekking met een   grondlaag tot 1 meter dik, lengte 500 mm, hoogte 60 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk afdekking uit beton, classificatie SLW 60,  lengte 1000 mm, hoogte 125 mm  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Zijplaten** als zijdelingse begrenzing van afdekkingen uit beton bij BIRCOcanal zonder lijsten  + Thermisch verzinkt  [ ] \_\_\_\_\_ 1-zijdig gemonteerd  [ ] \_\_\_\_\_ 2-zijdig gemonteerd  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Elastomer-rubberband,** flexibele tussenlagen  + Tussen distributiekanaal en afdekking uit beton  + Zelfklevend  [ ] \_\_\_\_\_ m Rubberband  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Afkorten van distributiekanaal en afdekking** en lakken of verzinken van hoeklijn en afdekking.  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 500 AS Type M – Boringen in distributiekanaal**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 300  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |