|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal ND 700 – Distributiekanaal zonder hoeklijnen**+ Lengte 2000 mm+ Buitenbreedte 900 mm, binnenbreedte 700 mm+ Bouwhoogte buiten 500 mm, binnen 400 mm+ ingebetonneerde hulsankers voor een gemakkelijke behandelinguit gewapend beton C 40/50 CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 700 distributiekanaal met  ingebetonneerde thermisch verzinkt Halfenprofielen  type 28/15[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOcanal ND 700 distributiekanaal zonder  Halfenprofielen[ ] Afdichting met SF-ConnectPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, 76532 Baden-BadenTel. 07221 - 5003-0; Fax 07221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 700 – Afdekking voor distributiekanaal zonder hoeklijnen**+ Breedte 900 mm+ Hoogte 125 mm+ Glad oppervlakclassificatie SLW 60, met 2 ingebetonneerde hulsankers voor een gemakkelijke behandling[ ] \_\_\_\_\_ stuk afdekking uit gewapend beton lengte 2000 mmPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 700 – Afkorten van distributiekanaal en afdekking** en lakken of verzinken van hoeklijn en afdekking. [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekPlaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal ND 700 – Boringen in distributiekanaal**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 300Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |