|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOcanal – Aangrijpingspunt**+ Voor verticale aandrijvingsrichtig + Voor machinale plaatsing van afdekkingen uit gewapend beton+ Voor machinale plaatsing van distributiekanalen zonder lijsten[ ] \_\_\_\_\_ stuk aangrijpingspunt RD12 voor ND 200 - 500[ ] \_\_\_\_\_ stuk aangrijpingspunt RD14 voor ND 700 - 1000leveren.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal – Zijplaat**+ Als zijdelingse begrenzing van afdekkingen uit gewapend beton bij BIRCOcanal zonder lijsten+ Thermisch verzinkt+ 1- of 2-zijdig gemonteerd+ Lengte 1000 mm+ Hoogte 220/260 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk zijplaat ND 200 – 700 / NW 1000, 1- /2-zijdig materiaaldikte 5 mmleveren.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOcanal – Elastomer-rubberband**+ Flexibele tussenlagen+ Tussen distributiekanaal en afdekking uit gewapend beton voor BIRCOcanal zonder lijsten 50/6 mm (per meter)+ Zelfklevend[ ] \_\_\_\_\_ m rubberband, 50/6 mmleveren.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |