|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Gootelement met 0,5 % binnenhelling** voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte 1000 mm,  + Breedte bij lijst 163 mm, breedte bij bodem 189 mm  + Bouwhoogte bij groef/veer 155 tot 255 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight ND 100 AS goot nr. 1 - 20  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Gootelement zonder binnenhelling** Voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte 500 mm (alleen hoogte 155/180 mm)/1000 mm  + Breedte bij lijst 163 mm, breedte bij bodem 189 mm  + Bouwhoogte 155/180/205/230 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight ND 100 AS goot nr. 0/0, 5/0, 10/0, 15/0  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Vlakke goot zonder binnenhelling**  + Lengte 1000 mm  + Breedte bij lijst 163 mm, breedte bij bodem 165 mm  + Bouwhoogte 80/100/120 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight ND 100 AS vlakke goot bouwhoogte   80/100/120  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 100,**  + Breedte 160 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goten nr. 0/0 – 4 / 5 – 8 /   9 – 12 / 13 – 16 / 17 – 20  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor vlakke goten   bouwhoogte 80 / 100 / 120 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer voor goten nr. 0/0 / 5/0 / 10/0 /   15/0 / 20  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 100 AS – lijnzandvanger** voor een- of tweezijdige gootaansluiting  + Lengte bij lijst 500 mm, lengte bij bodem 510 mm  + Breedte bij lijst 163 mm, breedte bij bodem 180 mm  + PP-slibemmer  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, ingebetonneerde KG-mof voor buisaansluiting DN 100, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 540 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Afdekking**  + Breedte 153 mm  + Hoogte 20 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 2-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,   lengte 500 mm, belastingsklasse C 250 / E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,  smalle sleufwijdte, lengte 500 mm, classificatie  C 250 / E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren langsstaafrooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250 / E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk design-gietijzeren rooster „Ellipse“ zwart   gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren roosterafdekking maaswijdte 20/30 mm  zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren tranenplaat afdekking zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster ronde gaten thermisch verzinkt staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie B 125 / C 250  [ ] \_\_\_\_\_ stuk langsstaafrooster thermisch verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm, classificatie A 15 / C 250  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm, classificatie A 15 / C 250  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierrooster thermisch verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm,   maaswijdte 30/30 – classificatie C 250  maaswijdte 30/10 – classificatie B 125  maaswijdte 30/15 – classificatie B 125  maaswijdte 10/30 – classificatie E 600  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierrooster lassen van eindstuk en koud verzinken  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 100  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer voor vlakke goten  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |