|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Gootelement met 0,5 % binnenhelling** voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte 1000 mm, + Breedte bij lijst 163 mm, breedte bij bodem 189 mm+ Bouwhoogte bij groef/veer 155 tot 255 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight ND 100 AS goot nr. 1 - 20[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Gootelement zonder binnenhelling** Voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte 500 mm (alleen hoogte 155/180 mm)/1000 mm+ Breedte bij lijst 163 mm, breedte bij bodem 189 mm+ Bouwhoogte 155/180/205/230 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight ND 100 AS goot nr. 0/0, 5/0, 10/0, 15/0[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Vlakke goot zonder binnenhelling**+ Lengte 1000 mm+ Breedte bij lijst 163 mm, breedte bij bodem 165 mm+ Bouwhoogte 80/100/120 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight ND 100 AS vlakke goot bouwhoogte  80/100/120[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 100,** + Breedte 160 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goten nr. 0/0 – 4 / 5 – 8 /  9 – 12 / 13 – 16 / 17 – 20[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor vlakke goten  bouwhoogte 80 / 100 / 120 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer voor goten nr. 0/0 / 5/0 / 10/0 /  15/0 / 20plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 100 AS – lijnzandvanger** voor een- of tweezijdige gootaansluiting + Lengte bij lijst 500 mm, lengte bij bodem 510 mm+ Breedte bij lijst 163 mm, breedte bij bodem 180 mm+ PP-slibemmeruit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, ingebetonneerde KG-mof voor buisaansluiting DN 100, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 540 mm[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Afdekking**+ Breedte 153 mm+ Hoogte 20 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 2-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,  lengte 500 mm, belastingsklasse C 250 / E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt, smalle sleufwijdte, lengte 500 mm, classificatie C 250 / E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren langsstaafrooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250 / E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk design-gietijzeren rooster „Ellipse“ zwart  gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren roosterafdekking maaswijdte 20/30 mm zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren tranenplaat afdekking zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster ronde gaten thermisch verzinkt staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie B 125 / C 250[ ] \_\_\_\_\_ stuk langsstaafrooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm, classificatie A 15 / C 250[ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm, classificatie A 15 / C 250[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierrooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm,  maaswijdte 30/30 – classificatie C 250 maaswijdte 30/10 – classificatie B 125 maaswijdte 30/15 – classificatie B 125 maaswijdte 10/30 – classificatie E 600plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierrooster lassen van eindstuk en koud verzinken[ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 100 AS – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 100[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer voor vlakke gotenplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |