|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight ND 150 AS – Gootelement met 0,5 % binnenhelling** voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte 1000 mm, + Breedte bij lijst 210 mm, breedte bij bodem 244 mm+ Bouwhoogte bij groef/veer 230 tot 280 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight ND 150 AS goot nr. 1 - 10[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 150 AS – Gootelement zonder binnenhelling** voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte 500 mm (alleen hoogte 230 mm)/1000 mm+ Breedte bij lijst 210 mm, breedte bij bodem 244 mm+ Bouwhoogte 230/255/280/325 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight ND 150 AS goot nr. 0/0, 5/0, 10/0, 20/0[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Hersteller: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 150 AS – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 150,** + Breedte 210 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goten nr. 0/0 – 4 / 5/0 – 8 /  9 – 10 / 20/0[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer voor goten nr. 0/0 / 5/0 / 10/0 / 20/0Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight ND 150 AS – Lijnzandvanger** voor een- of tweezijdige gootaansluiting,voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton+ Lengte bij lijst 500 mm, lengte bij bodem 510 mm+ Breedte bij lijst 210 mm, breedte bij bodem 260 mm,uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, ingebetonneerde KG-mof voor buisaansluiting DN 150, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 710 mm[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight NW 150 AS – Afdekking**+ Breedte 200 mm+ Hoogte 20 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 2-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250 / E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren tralierooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250 / E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm, classificatie C 250[ ] \_\_\_\_\_ stuk langsstaafrooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm, classificatie C 250plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 150 AS – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierrooster lassen van eindstuk en koud verzinken[ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekFabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 150 AS – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 150[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmerplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |