|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight ND 150 AS – Gootelement met 0,5 % binnenhelling** voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte 1000 mm,  + Breedte bij lijst 210 mm, breedte bij bodem 244 mm  + Bouwhoogte bij groef/veer 230 tot 280 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight ND 150 AS goot nr. 1 - 10  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 150 AS – Gootelement zonder binnenhelling** voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte 500 mm (alleen hoogte 230 mm)/1000 mm  + Breedte bij lijst 210 mm, breedte bij bodem 244 mm  + Bouwhoogte 230/255/280/325 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight ND 150 AS goot nr. 0/0, 5/0, 10/0, 20/0  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Hersteller:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 150 AS – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 150,**  + Breedte 210 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goten nr. 0/0 – 4 / 5/0 – 8 /   9 – 10 / 20/0  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer voor goten nr. 0/0 / 5/0 / 10/0 / 20/0  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight ND 150 AS – Lijnzandvanger** voor een- of tweezijdige gootaansluiting,voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte bij lijst 500 mm, lengte bij bodem 510 mm  + Breedte bij lijst 210 mm, breedte bij bodem 260 mm,  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, ingebetonneerde KG-mof voor buisaansluiting DN 150, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 710 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight NW 150 AS – Afdekking**  + Breedte 200 mm  + Hoogte 20 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 2-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250 / E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren tralierooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250 / E 600  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm, classificatie C 250  [ ] \_\_\_\_\_ stuk langsstaafrooster thermisch verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm, classificatie C 250  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 150 AS – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierrooster lassen van eindstuk en koud verzinken  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 150 AS – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 150  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |