|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight triloc ND 200 – Gootelement met 0,5 % binnenhelling,** voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton, met nieuw vergrendelingssysteem+ Lengte 1000 mm+ Breedte bij lijst 262 mm, breedte bij bodem 294 mm+ Bouwhoogte bij groef/veer 310 tot 360 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst (zinklaag 70 μm), met veiligheidsvoeg[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight triloc ND 200 **met BIRCOtriloc  vergrendelingssysteem**, goot nr. 1 – 10[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight triloc ND 200 **met schroefbevestiging**,  goot nr. 1 - 10[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight triloc ND 200 – Gootelement zonder binnenhelling** voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton, met nieuw vergrendelingssysteem+ Lengte 500 mm (hoogte 310 mm)/1000 mm+ Breedte bij lijst 262 mm, breedte bij bodem 294 mm+ Bouwhoogte 310/330/360/410 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst (zinklaag 70 μm), met veiligheidsvoeg[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight triloc ND 200 **met BIRCOtriloc  vergrendelingssysteem**, goot nr. 0/0, 5/0, 10/0,  20/0[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight triloc ND 200 **met schroefbevestiging**,  goot nr. 0/0, 5/0, 10/0, 20/0[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Hersteller: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight triloc ND 200– Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 200** + Breedte 260 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goten nr. 0/0 – 4 / 5/0 – 8 /  9 – 10 / 20/0[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer voor goten nr. 0/0 / 5/0 / 10/0 / 20/0Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight triloc ND 200– Lijnzandvanger** voor een- of tweezijdige gootaansluiting,voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton, met nieuw vergrendelingssysteem+ Lengte bij lijst 500 mm, lengte bij bodem 500 mm+ Breedte bij lijst 262 mm, breedte bij bodem 340 mm,uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot belastingsklasse D 400 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst (zinklaag 70 μm), met veiligheidsvoeg[ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger **met BIRCOtriloc  vergrendelingssysteem**, 1-delig, bouwhoogte  730 mm, ingebetonneerde KG-mof voor buisaansluiting  DN 200[ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger **met schroefbevestiging**, 1-delig,  bouwhoogte 730 mm, ingebetonneerde KG-mof voor  buisaansluiting DN 200[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight triloc ND 200– Afdekking**+ Lengte 500 mm+ Breedte 200 mm+ Hoogte 20 mmtot belastingsklasse D 400 volgens DIN EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,  **met BIRCOtriloc vergrendelingssysteem**[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,  **met schroefbevestiging**plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight ND 200 triloc – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierrooster lassen van eindstuk en koud verzinken[ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekFabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 200 triloc – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 200  (boring horizontaal tot goot nr. 15/0 max. DN 150)[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmerplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |