|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight triloc ND 200 – Gootelement met 0,5 % binnenhelling,** voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton, met nieuw vergrendelingssysteem  + Lengte 1000 mm  + Breedte bij lijst 262 mm, breedte bij bodem 294 mm  + Bouwhoogte bij groef/veer 310 tot 360 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst (zinklaag 70 μm), met veiligheidsvoeg  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight triloc ND 200 **met BIRCOtriloc   vergrendelingssysteem**, goot nr. 1 – 10  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight triloc ND 200 **met schroefbevestiging**,   goot nr. 1 - 10  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight triloc ND 200 – Gootelement zonder binnenhelling** voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton, met nieuw vergrendelingssysteem  + Lengte 500 mm (hoogte 310 mm)/1000 mm  + Breedte bij lijst 262 mm, breedte bij bodem 294 mm  + Bouwhoogte 310/330/360/410 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst (zinklaag 70 μm), met veiligheidsvoeg  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight triloc ND 200 **met BIRCOtriloc   vergrendelingssysteem**, goot nr. 0/0, 5/0, 10/0,   20/0  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOlight triloc ND 200 **met schroefbevestiging**,   goot nr. 0/0, 5/0, 10/0, 20/0  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Hersteller:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight triloc ND 200– Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 200**  + Breedte 260 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goten nr. 0/0 – 4 / 5/0 – 8 /  9 – 10 / 20/0  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer voor goten nr. 0/0 / 5/0 / 10/0 / 20/0  Plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight triloc ND 200– Lijnzandvanger** voor een- of tweezijdige gootaansluiting,voorzien van tweezijdige opstuwbeveiliging uit beton, met nieuw vergrendelingssysteem  + Lengte bij lijst 500 mm, lengte bij bodem 500 mm  + Breedte bij lijst 262 mm, breedte bij bodem 340 mm,  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot belastingsklasse D 400 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst (zinklaag 70 μm), met veiligheidsvoeg  [ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger **met BIRCOtriloc   vergrendelingssysteem**, 1-delig, bouwhoogte   730 mm, ingebetonneerde KG-mof voor buisaansluiting   DN 200  [ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger **met schroefbevestiging**, 1-delig,   bouwhoogte 730 mm, ingebetonneerde KG-mof voor   buisaansluiting DN 200  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight triloc ND 200– Afdekking**  + Lengte 500 mm  + Breedte 200 mm  + Hoogte 20 mm  tot belastingsklasse D 400 volgens DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,   **met BIRCOtriloc vergrendelingssysteem**  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,   **met schroefbevestiging**  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOlight ND 200 triloc – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierrooster lassen van eindstuk en koud verzinken  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOlight ND 200 triloc – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 200   (boring horizontaal tot goot nr. 15/0 max. DN 150)  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |