|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOmassiv ND 200 – Gootelement Type I zonder binnenhelling**  + Lengte 1000 /2000 mm  + Breedte bij lijst 500 mm, breedte bij bodem 505 mm  + Bouwhoogte 415 mm  + Met oppervlaktebescherming uit verzinkte traanplaat voor   uitstekende stabiliteit ook bij puntbelasting  + Met verschuifbeveiliging  uit gewapend C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 Type I volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOmassiv ND 200 goot, lengte 1000 / 2000 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOmassiv ND 200 Eindschijf en eindschijf met afvoer  DN 200**  + Breedte 450 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 200  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOmassiv ND 200 – Lijnzandvanger Type I** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting  + Lengte 500 mm  + Breedte 500 mm  + Verzinkte slibemmer  + Ingebetonneerd KG-mof voor pijpaansluiting DN 200  + Met oppervlaktebescherming uit verzinkte traanplaat voor   uitstekende stabiliteit ook bij puntbelasting  uit gewapend C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 980 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOmassiv ND 200 – Afdekking**  + Breedte 287 mm  + Hoogte 30 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M12/A2-schroefverbinding per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600 / F 900  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren rooster nest d'honingbij zwart  gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600 /  F 900  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOmassiv ND 200 – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOmassiv ND 200 – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 200  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |