|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOmassiv ND 200 – Gootelement Type I zonder binnenhelling**+ Lengte 1000 /2000 mm+ Breedte bij lijst 500 mm, breedte bij bodem 505 mm+ Bouwhoogte 415 mm+ Met oppervlaktebescherming uit verzinkte traanplaat voor  uitstekende stabiliteit ook bij puntbelasting+ Met verschuifbeveiliginguit gewapend C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 Type I volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOmassiv ND 200 goot, lengte 1000 / 2000 mm[ ] Afdichting met SF-Connect inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOmassiv ND 200 Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 200**+ Breedte 450 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 200 plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOmassiv ND 200 – Lijnzandvanger Type I** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting+ Lengte 500 mm+ Breedte 500 mm+ Verzinkte slibemmer+ Ingebetonneerd KG-mof voor pijpaansluiting DN 200+ Met oppervlaktebescherming uit verzinkte traanplaat voor  uitstekende stabiliteit ook bij puntbelastinguit gewapend C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 980 mm[ ] Afdichting met SF-Connect inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOmassiv ND 200 – Afdekking**+ Breedte 287 mm+ Hoogte 30 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M12/A2-schroefverbinding per meter[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600 / F 900[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren rooster nest d'honingbij zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600 / F 900plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOmassiv ND 200 – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken[ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekFabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOmassiv ND 200 – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 200[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmerplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |