|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BIRCOplus ND 100 – Gootelement met 0,5 % binnenhelling  + Lengte 1000 mm,  + Breedte boven 160 mm, breedte bij bodem 163 mm  + Bouwhoogte bij groef/veer 165 tot 215 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie C 250 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOplus ND 100 goot nr. 1 - 10  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| BIRCOplus ND 100 – – Gootelement zonder binnenhelling  + Lengte 500 mm (alleen bij hoogte 165 mm)/1000 mm  + Breedte boven 160 mm, breedte bij bodem 163 mm  + Bouwhoogte 165/190/215 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie C 250 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOplus ND 100 goot nr. 0/0, 5/0, 10/0  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| BIRCOplus ND 100 – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 100  + Breedte 160 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot nr. 0/0 – 2 / 3 – 6 / 7 - 10  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 100 voor goot nr. 0/0 /   5/0 / 10/0  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOplus ND 100 – lijnzandvanger** voor een- of tweezijdige gootaansluiting  + PP-geurafsluiter  + PP-slibemmer  + Lengte boven 500 mm, lengte bij bodem 510 mm  + Breedte boven 160 mm, breedte bij bodem 185 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie C 250 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 490 mm, ingebetonneerde KG-mof voor pijpaansluiting DN 100  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOplus ND 100 – afdekking**  + Breedte 158 mm  classificatie volgens DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren slaufrooster zwart gedompellakt,   met 2-voudige M12/A2-schroefverbinding per meter   met bevestigingsbeugel, lengte 500 mm,   classificatie C 250  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster als klemrooster uit thermisch verzinkt   staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie A 15  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster uit thermisch verzinkt staal,  met 2-voudige M12/A2-schroefverbinding per meter   met bevestigingsbeugel, lengte 500 mm,   classificatie A 15  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierrooster als klemrooster uit thermisch   verzinkt staal, maaswijdte 30-16 / 30-10 mm  lengte 500 / 1000 mm, classificatie B 125  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOplus ND 100 – zandvanger 30/30**  + PP-stankafsluiter  + PP-slibemmer  + Lengte 300 mm  + Breedte boven 300 mm, breedte bij bodem 320 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie B 125 volgens DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 1-delig, bouwhoogte 420 mm, ingebetonneerde KG-mof voor pijpaansluiting DN 100  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOplus ND 100 – afdekking voor zandvanger 30/30**  + Breedte 300 mm  classificatie volgens DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster als klemrooster uit thermisch verzinkt   staal, classificatie A 15  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierrooster als klemrooster uit thermisch   verzinkt staal, maaswijdte 30-16,   classificatie B 125  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOplus ND 100 – zandvanger 19/19**  + PP-stankafsluiter  + PP-slibemmer  + met gietijzeren rooster of tralierooster  + Lengte 230 mm  + Breedte 230 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie B 125 volgens DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 1-delig, met gietijzeren rooster,   bouwhoogte 205 mm, ingebetonneerde KG-mof voor   pijpaansluiting DN 100  [ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 1-delig, met tralierooster,   bouwhoogte 205 mm, ingebetonneerde KG-mof voor   pijpaansluiting DN 100  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOplus ND 100 – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierrooster lassen van eindstuk en koud verzinkt  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOplus ND 100 – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 100  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |