|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BIRCOplus ND 100 – Gootelement met 0,5 % binnenhelling+ Lengte 1000 mm, + Breedte boven 160 mm, breedte bij bodem 163 mm+ Bouwhoogte bij groef/veer 165 tot 215 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie C 250 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOplus ND 100 goot nr. 1 - 10[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| BIRCOplus ND 100 – – Gootelement zonder binnenhelling+ Lengte 500 mm (alleen bij hoogte 165 mm)/1000 mm+ Breedte boven 160 mm, breedte bij bodem 163 mm+ Bouwhoogte 165/190/215 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie C 250 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOplus ND 100 goot nr. 0/0, 5/0, 10/0[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| BIRCOplus ND 100 – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 100+ Breedte 160 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot nr. 0/0 – 2 / 3 – 6 / 7 - 10[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 100 voor goot nr. 0/0 /  5/0 / 10/0plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOplus ND 100 – lijnzandvanger** voor een- of tweezijdige gootaansluiting + PP-geurafsluiter+ PP-slibemmer+ Lengte boven 500 mm, lengte bij bodem 510 mm+ Breedte boven 160 mm, breedte bij bodem 185 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie C 250 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 490 mm, ingebetonneerde KG-mof voor pijpaansluiting DN 100[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOplus ND 100 – afdekking**+ Breedte 158 mmclassificatie volgens DIN EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren slaufrooster zwart gedompellakt,  met 2-voudige M12/A2-schroefverbinding per meter  met bevestigingsbeugel, lengte 500 mm,  classificatie C 250[ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster als klemrooster uit thermisch verzinkt  staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie A 15[ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster uit thermisch verzinkt staal, met 2-voudige M12/A2-schroefverbinding per meter  met bevestigingsbeugel, lengte 500 mm,  classificatie A 15[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierrooster als klemrooster uit thermisch  verzinkt staal, maaswijdte 30-16 / 30-10 mm lengte 500 / 1000 mm, classificatie B 125plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOplus ND 100 – zandvanger 30/30** + PP-stankafsluiter+ PP-slibemmer+ Lengte 300 mm+ Breedte boven 300 mm, breedte bij bodem 320 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie B 125 volgens DIN EN 1433[ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 1-delig, bouwhoogte 420 mm, ingebetonneerde KG-mof voor pijpaansluiting DN 100plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOplus ND 100 – afdekking voor zandvanger 30/30**+ Breedte 300 mmclassificatie volgens DIN EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster als klemrooster uit thermisch verzinkt  staal, classificatie A 15[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierrooster als klemrooster uit thermisch  verzinkt staal, maaswijdte 30-16,  classificatie B 125plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOplus ND 100 – zandvanger 19/19** + PP-stankafsluiter+ PP-slibemmer+ met gietijzeren rooster of tralierooster+ Lengte 230 mm+ Breedte 230 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie B 125 volgens DIN EN 1433[ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 1-delig, met gietijzeren rooster,  bouwhoogte 205 mm, ingebetonneerde KG-mof voor  pijpaansluiting DN 100[ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 1-delig, met tralierooster,  bouwhoogte 205 mm, ingebetonneerde KG-mof voor  pijpaansluiting DN 100plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOplus ND 100 – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierrooster lassen van eindstuk en koud verzinkt[ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOplus ND 100 – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 100[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |