|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprofil 160 - Gootelement**+ Met lippen voor schroefbevestiging+ Met montageankers+ Lengte 500 / 1000 / 3000 mm + Breedte 160 mm+ Bouwhoogte 50 / 75 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOprofil 160 goot bouwhoogte 1 – 2  classificatie E 600plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOprofil 160 - Verbindingsschoen**+ Afdichten op de bouwplaats nodig+ Breedte 160 mm+ Voor bouwhoogte 50 / 75 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOprofil 160 verbindingsschoen bouwhoogte 1 - 2[ ] Afdichting met SF-Connectplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOprofil 160 - Eindschijf**+ Breedte 160 mm+ Voor bouwhoogte 50 / 75 mm+ Op gooteinde gelast en koud verzinktuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOprofil 160 eindschijf voor bouwhoogte 1 - 2plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprofil 160 – Afdekking**+ Breedte 153 mm+ Hoogte 20 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 2-voudige M12/A2-schroefverbinding per meter[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250 / E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk mazenrooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm, maaswijdte 30/15 voor  classificatie C 250 of maaswijdte 10/30 voor  classificatie E 600plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOprofil 160 – Uitloopopening**[ ] \_\_\_\_\_ Afhankelijk van het project uitloopopening (aansluiting  aan de plaatselijke leidingsystemen)plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |