|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprofil 196 - Gootelement**+ Met lippen voor schroefbevestiging+ Met montageankers+ Lengte 500 / 1000 / 3000 mm + Breedte 196 mm+ Bouwhoogte 50 / 75 mmuit verzinkt staal [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOprofil 196, goot bouwhoogte 1 – 2 classificatie E 600plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOprofil 196 - Verbindingsschoen**+ Afdichten op de bouwplaats nodig+ Breedte 196 mm+ voor bouwhoogte 50 / 75 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOprofil 196 verbindingsschoen  bouwhoogte 1-2[ ] Afdichting met SF-Connect plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOprofil 196 - Eindschijf**+ Breedte 196 mm+ voor bouwhoogte 50 / 75 mm+ Op gooteinde gelast en koud verzinktuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOprofil 196 eindschijf voor bouwhoogte 1 - 2plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprofil 196 – Afdekking**+ Breedte 187 mm+ Hoogte 30 mmclassificatie volgens DIN EN 1433[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufroosters zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250 / D 400 / E 600, met  8-voudige M12/A2- schroefverbinding per meter[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren tralierooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, maaswijdte 20/30 mm,  classificatie E 600 met 8-voudige M12/A2-  schroefverbinding per meter[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm, maaswijdte 30/12 mm, classificatie C 250 met 4-voudige M12/A2- schroefverbinding per roosterplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOprofil 196 – Uitloopopening**[ ] \_\_\_\_\_ Afhankelijk van het project uitloopopening (aansluiting  aan de plaatselijke leidingsystemen) plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |