|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprofil 196 - Gootelement**  + Met lippen voor schroefbevestiging  + Met montageankers  + Lengte 500 / 1000 / 3000 mm  + Breedte 196 mm  + Bouwhoogte 50 / 75 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOprofil 196, goot bouwhoogte 1 – 2 classificatie E 600  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOprofil 196 - Verbindingsschoen**  + Afdichten op de bouwplaats nodig  + Breedte 196 mm  + voor bouwhoogte 50 / 75 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOprofil 196 verbindingsschoen   bouwhoogte 1-2  [ ] Afdichting met SF-Connect  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOprofil 196 - Eindschijf**  + Breedte 196 mm  + voor bouwhoogte 50 / 75 mm  + Op gooteinde gelast en koud verzinkt  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOprofil 196 eindschijf voor bouwhoogte 1 - 2  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOprofil 196 – Afdekking**  + Breedte 187 mm  + Hoogte 30 mm  classificatie volgens DIN EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufroosters zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250 / D 400 / E 600, met   8-voudige M12/A2- schroefverbinding per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren tralierooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, maaswijdte 20/30 mm,   classificatie E 600 met 8-voudige M12/A2-   schroefverbinding per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm, maaswijdte 30/12 mm,  classificatie C 250 met 4-voudige M12/A2- schroefverbinding per rooster  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOprofil 196 – Uitloopopening**  [ ] \_\_\_\_\_ Afhankelijk van het project uitloopopening (aansluiting   aan de plaatselijke leidingsystemen)  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |