|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 100 – Gootelement met 1 % binnenhelling**+ Lengte 1000 mm+ Breedte bij lijst 200 mm, breedte bij bodem 205 mm+ Bouwhoogte bij groef/veer 180 tot 330 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 100 goot nr. 1 - 15[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 100 - Gootelement zonder binnenhelling**+ Lengte 500 mm (alleen bij hoogte 180 mm)/1000 mm+ Breedte bij lijst 200 mm, breedte bij bodem 205 mm+ Bouwhoogte 180/230/280/330 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 100 goot nr. 0/0, 5/0, 10/0, 15/0[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1149; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 100 – Vlakke goot zonder binnenhelling**+ Lengte 1000 mm+ Breedte bij lijst 200 mm, breedte bij bodem 205 mm+ Bouwhoogte 80/100/150/200 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 100 vlakke goot  bouwhoogte 80/100/150/200[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 100 – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 100**+ Breedte 200 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot nr. 0/0–2 / 3–4 / 5–6 /7–8 /  9–10/0 / 11–12 / 13–14 / 15–15/0[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor vlakke goot,  bouwhoogte 80-100 / 150 / 200 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 100 voor goot nr. 0/0 /  5/0 / 10/0 / 15/0plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 100 – Lijnzandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting+ Lengte 500 mm+ Breedte bij lijst 200 mm, breedte bij bodem 230mm+ PP-slibemmeruit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 490 mm,  ingebetonneerd KG-mof voor buisaansluiting DN 100,  PP-stankafsluiter voor goot nr. 0/0 - 10[ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1- delig, bouwhoogte 695 mm,  ingebetonneerd KG-mof voor buisaansluiting DN 150  (zonder stankafsluiter), voor goot nr. 0/0 tot 15[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 100 – Afdekking**+ Breedte 187 mm+ Hoogte 30 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter, tralierooster 4-voudige bevestiging per afdekking[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,  lengte 500 mm, classificatie C 250 / D 400 / E 600 /  F 900[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,  lenge sleufwijdte, lengte 500 mm, classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren roosterafdekking, maaswijdte 20/30 mm,  zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm,  maaswijdte 30/12 mm, classificatie C 250 maaswijdte 20/30 mm, classificatie E 600plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 100 – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken[ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 100 – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 100[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer voor vlakke gotenplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |