|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 1000 – Gootelement zonder binnenhelling**+ Lengte 2000 mm+ Breedte bij lijst 1200 mm, Breedte bij bodem 1200 mm+ Bouwhoogte 650 mmuit C 40/50 beton CE conform DIN V 19580 / EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 1000 goot[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 1000 – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 300**+ Breedte 1200 mm+ Voor bouwhoogte 650 mm Uit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot nr. 0/0 [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 300 voor goot nr. 0/0plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 1000 – Afdekking**+ Breedte 1184 mm+ Hoogte 45 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M16/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren 6-voudig sleufrooster zwart  gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie D 400plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 1000 – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken[ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekFabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 1000 – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 300plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |