|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 150 – Gootelement met 0,5 % binnenhelling**+ Lengte 1000 mm+ Breedte bij lijst 250 mm, breedte bij bodem 255 mm+ Bouwhoogte bij groef/veer 230 bis 330 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 150 goot nr. 1 - 20[ ] Afdichting met SF-Connect,inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 150 – Gootelement zonder binnenhelling**+ Lengte 500 mm (alleen bij hoogte 230 mm)/1000 mm+ Breedte bij lijst 250 mm, Breedte bij bodem 255 mm+ Bouwhoogte 230/225/280/305 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 150 goot nr. 0/0, 5/0, 10/0, 15/0 [ ] Afdichting met SF-Connect inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 150 – Vlakke goot zonder binnenhelling**+ Lengte 1000 mm+ Breedte bij lijst 250 mm, Breedte bij bodem 255 mm+ Bouwhoogte 120/150/200 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 150 vlakke goot  bouwhoogte 120/150/200 [ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 150 Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 150**+ Breedte 200 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot nr. 0/0–5/0 / 6–10/0 /  11-15/0 / 16–20[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor vlakke goot,  bouwhoogte 120-150 / 200 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 150 voor goot  nr. 0/0 / 5/0 / 10/0 / 15/0 / 20/0plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 150 – Lijnzandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting+ Lengte bij lijst 500 mm, lengte bij bodem 510 mm+ Breedte bij lijst 250 mm, breedte bij bodem 260mm+ PP-slibemmer+ PP-geurafsluiter+ Ingebetonneerd KG-mof voor pijpaansluiting DN 150uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 710 mm[ ] Afdichting met SF-Connect inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 150 – Afdekking**+ Breedte 237 mm+ Hoogte 30 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter, tralierooster 4-voudige bevestiging per afdekking[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt, Lengte 500 mm, classificatie C 250 / D 400 / E 600 /  F 900[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren roosterafdekking, maaswijdte 20/30  mm zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie  E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren rooster nest d'honingbij zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal, lengte 500 / 1000 mm,  maaswijdte 30/15, classificatie C 250 maaswijdte 20/30, classificatie E 600plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 150 – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken[ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekFabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 150 – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 150[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer voor vlakke gotenplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |