|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Gootelement met 0,5% binnenhelling** aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte 1000 mm / 2000 mm  + Breedte bij lijst 430 mm, breedte bij bodem 470 mm  + Bouwhoogte: 410 tot 550 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 300 AS goot Nr. 1 – 28, lengte 1000 /   2000 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Gootelement zonder binnenhelling** aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte 1000 mm / 2000 mm  + Breedte bij lijst 430 mm, Breedte bij bodem 470 mm  + Bouwhoogte 1: 410 mm/ Bouwhoogte 2: 550 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 300 AS goot bouwhoogte 1 / 2, lengte   1000 / 2000 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Vlakke goot zonder binnenhelling** aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte 1000 mm  + Breedte bij lijst 430 mm, Breedte bij bodem 470 mm  + Bouwhoogte 300 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 300 AS vlakke goot  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 200**  + Breedte 430 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot bouwhoogte 1 / 2  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor vlakke goot  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer voor goot bouwhoogte 1 / 2  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Lijnzandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting,aan beide zijden voorzien van opstuwbeveiliging uit beton  + Lengte 500 m  + Breedte bij lijst 430 mm, Breedte bij bodem 460mm  + verzinkte slibemmer  + ingebetonneerd KG-mof voor pijpaansluiting DN 300  + zonder geurafsluiter  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 980 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect,  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Afdekking**  + Breedte 417 mm  + Hoogte 35 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M12/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt,   lengte 500 mm, classificatie D 400 / E 600 / F 900  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren roosterafdekking zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie C 250 / E 600 [ ] \_\_\_\_\_ stuk tranenplaat afdekking, zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 300 AS – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 200  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer voor vlakke goten  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |