|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 400 – Gootelement zonder binnenhelling**  + Lengte 1000 mm / 2000 mm  + Breedte bij lijst 550 mm, breedte bij bodem 560 mm  + Bouwhoogte 480 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 400 goot  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 400 – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 300**  + Breedte 550 mm  + voor bouwhoogte 480 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot nr. 0/0  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 300 voor goot nr. 0/0  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 400 – Lijnzandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting  + Lengte 500 mm  + Breedte bij lijst 550 mm, breedte bij bodem 550mm  + verzinkte slibemmer  + ingebetonneerde KG-mof voor pijpaansluiting DN 300  + zonder geurafsluiter  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf  [ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 980 mm  [ ] Afdichting met SF-Connect  inclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 400 – Afdekking**  + Breedte 537 mm  + Hoogte 45 mm  classificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M16/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie D 400 / E 600 / F 900  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren roosterafdekking zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 400 – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken.  [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°  [ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoek  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 400 – Boringen van goten**  [ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 300  [ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmer  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |