|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 400 – Gootelement zonder binnenhelling**+ Lengte 1000 mm / 2000 mm+ Breedte bij lijst 550 mm, breedte bij bodem 560 mm+ Bouwhoogte 480 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie D 400 Type I / F 900 Type M volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsir ND 400 goot[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 400 – Eindschijf en eindschijf met afvoer DN 300**+ Breedte 550 mm+ voor bouwhoogte 480 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor goot nr. 0/0 [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met afvoer DN 300 voor goot nr. 0/0plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 400 – Lijnzandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting+ Lengte 500 mm+ Breedte bij lijst 550 mm, breedte bij bodem 550mm+ verzinkte slibemmer+ ingebetonneerde KG-mof voor pijpaansluiting DN 300+ zonder geurafsluiteruit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie F 900 volgens DIN EN 1433, met ingebetonneerde thermisch verzinkte 4 mm massief stalen lijst met combi-vergrendeling (zinklaag 70 μm), met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ stuk lijnzandvanger, 1-delig, bouwhoogte 980 mm[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir ND 400 – Afdekking**+ Breedte 537 mm+ Hoogte 45 mmclassificatie volgens DIN EN 1433, met 8-voudige M16/A2-schroefverbinding of Easylock-bevestiging per meter[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie D 400 / E 600 / F 900[ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren roosterafdekking zwart gedompellakt, lengte 500 mm, classificatie E 600plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 400 – Afkorten van gotenelementen en afdekking** en lakken of verzinken van lijst en afdekking. Bij tralierooster lassen van eindstuk en koud verzinken.[ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekFabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir ND 400 – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 300[ ] \_\_\_\_\_ stuk slibemmerplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |