|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir Spoorafwatering spoorprofil 49E1/54E3** + Goot BIRCOsir ND 100, nr. 0/0  + 2-delig  + Aan beide zijden spoorafwateringsholtes om het oppervlakwater  op te nemen  + Gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt  + 8-voudig M12/A2-schroefverbinding per meter  + geintregeerde afvoer met ingebetonneerde KG-mof DN 100  [ ] \_\_\_\_\_ stuk spoorafwatering, spoorbreedte 1435 mm, bouwhoogte 180 mm, classificatie E 600 volgens DIN   EN 1433  [ ] Afdichting met SF-Connect  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir Spoorafwatering spoorprofil 57R1/67R1**  + Goot BIRCOsir ND 100, nr. 0/0  + 3-delig  + Aan beide zijden spoorafwateringsholtes om het oppervlakwater  op te nemen  + Gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt  + 8-voudig M12/A2-schroefverbinding per meter  + geintregeerde afvoer met ingebetonneerde KG-mof DN 100  [ ] \_\_\_\_\_ stuk spoorafwatering, spoorbreedte 1435 mm  bouwhoogte 180 mm, classificatie E 600 volgens DIN   EN 1433  [ ] Afdichting met SF-Connect  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |