|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsir Spoorafwatering spoorprofil 49E1/54E3** + Goot BIRCOsir ND 100, nr. 0/0+ 2-delig+ Aan beide zijden spoorafwateringsholtes om het oppervlakwater op te nemen+ Gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt + 8-voudig M12/A2-schroefverbinding per meter+ geintregeerde afvoer met ingebetonneerde KG-mof DN 100[ ] \_\_\_\_\_ stuk spoorafwatering, spoorbreedte 1435 mm, bouwhoogte 180 mm, classificatie E 600 volgens DIN  EN 1433[ ] Afdichting met SF-Connectplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsir Spoorafwatering spoorprofil 57R1/67R1**+ Goot BIRCOsir ND 100, nr. 0/0+ 3-delig+ Aan beide zijden spoorafwateringsholtes om het oppervlakwater op te nemen+ Gietijzeren sleufrooster zwart gedompellakt+ 8-voudig M12/A2-schroefverbinding per meter+ geintregeerde afvoer met ingebetonneerde KG-mof DN 100[ ] \_\_\_\_\_ stuk spoorafwatering, spoorbreedte 1435 mm bouwhoogte 180 mm, classificatie E 600 volgens DIN  EN 1433[ ] Afdichting met SF-Connectplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |