|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 200 – gootelement Type I zonder binnenhelling**+ Beton C 40/50 monobloc+ Lengte 4000 mm+ Breedte boven 370 mm, bij bodem 400 mm+ Bouwhoogte 400 mm+ Diametervlak: 314 cm²uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 200, classificatie D 400,  onderbroken sleuf, sleufbreedte 30/50 mm, hellend  oppervlak naar het slot[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 200, classificatie D 400,  doorlopende sleuf, sleufbreedte 30/50 mm, hellend  oppervlak naar het slot[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 200, classificatie F 900,  onderbroken sleuf, sleufbreedte 30/50 mm, straight  oppervlak[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 200, classificatie D 400 / F 900, lengte \_\_\_\_\_\_\_ mm (van 250 tot 3950  mm)[ ] Goten met bandplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenPhone +497221 - 5003-0; Fax +497221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 200 – – gootelement met afvoer, Type I** + Beton C 40/50 monobloc+ Lengte 1000 mm+ Breedte boven 370 mm+ Bouwhoogte 1000 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433Gootelement met vertical afvoer DN 200, slibemmer en gietijzeren rooster[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOsleufgoot met afvoer Pfuhler DN 200,  classificatie D 400, hellend oppervlak naar het slot[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOsleufgoot met afvoer Pfuhler DN 200,  classificatie F 900, straight oppervlakplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Unit price** | **Total price** |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 200 – reinigingslement type I zonder binnenhelling**+ Beton C 40/50 monobloc+ Lengte 1000 mm+ Breedte boven 370 mm, bij bodem 400 mm+ Bouwhoogte 400uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433 en gietijzeren rooster[ ] \_\_\_\_\_ stuk reinigingselement Pfuhler DN 200, classificatie  D 400, hellend oppervlak naar het slot[ ] \_\_\_\_\_ stuk reinigingselement Pfuhler DN 200, classificatie F 900, straight oppervlakplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Unit price** | **Total price** |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 200 – eindschijf**Uit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf, voor bouwhoogte 400 mmFabrikant: BIRCO GmbH | **Unit price** | **Total price** |