|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300 – gootelement Type I zonder binnenhelling**  + Beton C 40/50 monobloc  + Lengte 4000 mm  + Breedte boven 460 mm, bij bodem 500 mm  + Bouwhoogte 500 mm  + Diametervlak: 706 cm²  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300, classificatie D 400,   onderbroken sleuf, sleufbreedte 30/50 mm, hellend   oppervlak naar het slot  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300, classificatie D 400,   doorlopende sleuf, sleufbreedte 30/50 mm, hellend   oppervlak naar het slot  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300, classificatie F 900,   onderbroken sleuf, sleufbreedte 30/50 mm, straight   oppervlak  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300, classificatie D 400  / F 900, lengte \_\_\_\_\_\_\_ mm (van 250 tot 3950   mm)  [ ] Goten met band  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Phone +497221 - 5003-0; Fax +497221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300 – gootelement Type I met binnenhelling**  + Beton C 40/50 monobloc  + Lengte 4000 mm  + Breedte boven 460 mm, bij bodem 500 mm  + Bouwhoogte 500 mm  + Diametervlak: 555 - 706 cm²  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300 Nr. 1 – 5,   classificatie D 400, onderbroken sleuf, sleufbreedte   30/50 mm, hellend oppervlak naar het slot  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300 Nr. 1 – 5,   classificatie D 400, doorlopende sleuf, sleufbreedte   30/50 mm, hellend oppervlak naar het slot  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300 Nr. 1 – 5,   classificatie F 900, onderbroken sleuf, sleufbreedte   30/50 mm, straight oppervlak  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300 Nr. 1-5,   classificatie D 400/ F 900, lengte \_\_\_\_\_\_\_ mm (van   250 tot 3950 mm)  [ ] Goten met band  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300 – – gootelement met afvoer, Type I**  + Beton C 40/50 monobloc  + Lengte 1000 mm  + Breedte boven 460 mm  + Bouwhoogte 1210 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433  Gootelement met vertical afvoer DN 300, slibemmer en gietijzeren rooster  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOsleufgoot met afvoer Pfuhler DN 300,   classificatie D 400, hellend oppervlak naar het slot  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOsleufgoot met afvoer Pfuhler DN 300,   classificatie F 900, straight oppervlak  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300 – reinigingslement type I zonder binnenhelling**  + Beton C 40/50 monobloc  + Lengte 1000 mm  + Breedte boven 460 mm, bij bodem 500 mm  + Bouwhoogte 550 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433 en gietijzeren rooster  [ ] \_\_\_\_\_ stuk reinigingselement Pfuhler DN 300, classificatie   D 400, hellend oppervlak naar het slot  [ ] \_\_\_\_\_ stuk reinigingselement Pfuhler DN 300, classificatie  F 900, straight oppervlak  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300 – eindschijf voor goten zonder binnenhelling**  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf, voor bouwhoogte 550 mm  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 300 – eindschijf voor goten met binnenhelling**  Uit beton  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met mof, voor bouwhoogte 550 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met spie, voor bouwhoogte 550 mm  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |