|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 400 – gootelement Type I zonder binnenhelling**+ Beton C 40/50 monobloc+ Lengte 4000 mm+ Breedte boven 570 mm, bij bodem 610 mm+ Bouwhoogte 585 mm+ Diametervlak: 1256 cm²uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 400, classificatie D 400,  onderbroken sleuf, sleufbreedte 30/50 mm, hellend  oppervlak naar het slot[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 400, classificatie F 900,  onderbroken sleuf, sleufbreedte 30/50 mm, hellend  oppervlak naar het slot[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 400, classificatie D 400 / F 900, lengte \_\_\_\_\_\_\_ mm (van 250 tot 3950  mm)[ ] Goten met bandplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenPhone +497221 - 5003-0; Fax +497221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 400 – – gootelement met afvoer, Type I** + Beton C 40/50 monobloc+ Lengte 1000 mm+ Breedte boven 570 mm+ Bouwhoogte 1295 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433Gootelement met vertical afvoer DN 300, slibemmer en gietijzeren rooster[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOsleufgoot met afvoer Pfuhler DN 400,  classificatie D 400, hellend oppervlak naar het slot[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOsleufgoot met afvoer Pfuhler DN 400,  classificatie F 900, hellend oppervlak naar het slotplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 400 – reinigingslement type I zonder binnenhelling**+ Beton C 40/50 monobloc+ Lengte 1000 mm+ Breedte boven 570 mm, bij bodem 610 mm+ Bouwhoogte 585 mmuit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433 en gietijzeren rooster[ ] \_\_\_\_\_ stuk reinigingselement Pfuhler DN 400, classificatie  D 400, hellend oppervlak naar het slot[ ] \_\_\_\_\_ stuk reinigingselement Pfuhler DN 400, classificatie F 900, hellend oppervlak naar het slotplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsleufgoten Pfuhler DN 400 – eindschijf**Uit beton[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met mof voor bouwhoogte 585 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met spie voor bouwhoogte 585 mmFabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |