|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 300 – gootelement Type I zonder binnenhelling**  + Beton C 40/50 monobloc  + Lengte 4000 mm  + Breedte boven 420 mm, bij bodem 460 mm  + Bouwhoogte 430 mm  + Diametervlak: 706 cm²  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 300, classificatie   C 250, onderbroken sleuf, sleufbreedte 30/50 mm,   hellend oppervlak naar het slot  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 300, classificatie   C 250, lengte \_\_\_\_\_\_\_ mm (van 250 tot 3950 mm)  [ ] Goten met band  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Phone +497221 - 5003-0; Fax +497221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 300 – gootelement Type I met binnenhelling**  + Beton C 40/50 monobloc  + Lengte 4000 mm  + Breedte boven 420 mm, bij bodem 460 mm  + Bouwhoogte 430 mm  + Diametervlak: 555 - 706 cm²  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 300 Nr. 1 – 5,   classificatie C 250, onderbroken sleuf, sleufbreedte   30/50 mm, hellend oppervlak naar het slot  [ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 300 Nr. 1-5,   classificatie C 250, lengte \_\_\_\_\_\_\_ mm (van   250 tot 3950 mm)  [ ] Goten met band  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Phone +497221 - 5003-0; Fax +497221 - 5003-1149; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 300 – – gootelement met afvoer, Type I**  + Beton C 40/50 monobloc  + Lengte 1000 mm  + Breedte boven 420 mm  + Bouwhoogte 1140 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433  Gootelement met vertical afvoer DN 300, slibemmer en gietijzeren rooster  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOsleufgoot met afvoer Solidrain S DN 300,   classificatie C 250, hellend oppervlak naar het slot  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 300 – reinigingslement type I zonder binnenhelling**  + Beton C 40/50 monobloc  + Lengte 1000 mm  + Breedte boven 420 mm, bij bodem 460 mm  + Bouwhoogte 430 mm  uit C 40/50 beton CE conform EN 1433, classificatie volgens EN 1433 en gietijzeren rooster  [ ] \_\_\_\_\_ stuk reinigingselement Solidrain S DN 300, classificatie   C 250, hellend oppervlak naar het slot  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 300 – eindschijf voor goten zonder binnenhelling**  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf, voor bouwhoogte 430 mm  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOsleufgoten Solidrain S DN 300 – eindschijf voor goten met binnenhelling**  Uit beton  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met mof, voor bouwhoogte 430 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf met spie, voor bouwhoogte 430 mm  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |