|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 - materiaaldikte 4 mm**+ Voor gootelement ND 100+ Lengte 500 mm / 1000 mm+ Breedte 160 mm+ Totale hoogte 144/204 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 100 symmetrisch,  halshoogte 140/200 mm, classificatie E 600[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 100 asymmetrisch,  halshoogte 104/165 mm, classificatie E 600plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 - Spoelbakopzetstuk 2-delig, materiaaldikte 4 mm**+ Voor gootelementen/zandvanger+ Met uitneembare inzet als reinigings- of inspectieopening+ Lengte 500 mm + Breedte 160 mm+ voor totale hoogte 144/204 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk symmetrische spleet,  classificatie E 600, hoogte 144 / 204 mm[ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk asymmetrische spleet,  classificatie E600, hoogte 144 / 204 mmplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 - materiaaldikte 1,5 mm**+ Voor gootelement ND 100+ Lengte 500 mm / 1000 mm+ Breedte 160 mm+ Totale hoogte 121,5/201,5 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 100 symmetrisch,  halshoogte 120/ 200 mm, classificatie C 250[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOspleetopzetstuk ND 100 asymmetrisch,  halshoogte 102/ 165 mm, classificatie C 250plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 - Spoelbakopzetstuk 2-delig, materiaaldikte 1,5 mm**+ Voor gootelementen/zandvanger+ Met uitneembare inzet als reinigings- of inspectieopening+ Lengte 500 mm + Breedte 160 mm+ voor totale hoogte 121,5/201,5 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk symmetrische spleet classificatie C 250[ ] \_\_\_\_\_ Spoelbakopzetstuk asymmetrische spleet, classificatie C 250plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 – Gootelement voor spleetopzetstukken/spoelbakopzetstukken zonder binnenhelling**+ Lengte 500 mm (alleen bij hoogte 165 mm)/1000 mm+ Breedte 160 mm+ Bouwhoogte 165/190/215 mm+ door Spleetoptzetstukken/Spoelbakopzetstuk beschermde betonranduit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433, met veiligheidsgleuf[ ] \_\_\_\_\_ m BIRCOspleetopzetstuk ND 100 goot nr. 0/0, 5/0,10/0[ ] Afdichting met SF-Connectinclusief de nodige eindschijven, plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 – Zandvanger** voor enkel- of tweezijdige gootaansluiting + PP-stankafsluiter+ PP-slibemmer+ Ingebetonneerde KG-mof voor pijpaansluiting DN 100+ Lengte 500 mm+ Breedte boven 160 mm, breedte bij bodem 185 mm+ door Spleetopzetstukken/Spoelbakopzetstuk beschermde betonranduit C 40/50 beton CE conform EN 1433, tot classificatie E 600 volgens DIN EN 1433 [ ] \_\_\_\_\_ stuk zandvanger, 1-delig, bouwhoogte 490 mm[ ] Afdichting met SF-Connectplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 – Eindschijf**+ verzinkt[ ] \_\_\_\_\_ stuk eindschijf voor nr. 0/0-4 / 5/0-8 / 9-12plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 – Hefgereedschap voor inspectieopening**[ ] \_\_\_\_\_ stuk hefgereedschapplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 – Afkorten van gootelement en spleetopzetstuk** en verzinken van spleetopzetstuk. [ ] \_\_\_\_\_ haaks afkorten 90°[ ] \_\_\_\_\_ verstek zagen in de opgegeven hoekplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOspleetopzetstukken ND 100 – Boringen van goten**[ ] \_\_\_\_\_ boringen horizontaal / verticaal, DN 100plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |