|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie F 100 zonder zichtbare rand - Gotenelement**+ Eenzijdig geperforeerd+ Lippen voor schroefbevestiging+ Lengte 500 / 1000 / 3000 mm + Breedte 100 mm+ Bouwhoogte 50 / 75 / 100 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 100, goot bouwhoogte 50 / 75 / 100,7 classificatie toegankelijk7plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219;www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 100 - Eindschijf**+ Breedte 100 mm+ Voor bouwhoogte 50 / 75 / 100 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 100 eindschijf voor bouwhoogte 50 /  75 / 100plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 100 – Afdekking**+ Breedte 92 mm+ Hoogte 20 mmmet 2-voudige M10/A2-schroefverbinding per meter [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster - ronde gaten thermisch verzinkt  staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie  beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster – vierkante gaten thermisch verzinkt  staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie  beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk langstaafserooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm, maaswijdte 30/10 classificatie beloopbaarplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |