|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie F 100 zonder zichtbare rand - Gotenelement**  + Eenzijdig geperforeerd  + Lippen voor schroefbevestiging  + Lengte 500 / 1000 / 3000 mm  + Breedte 100 mm  + Bouwhoogte 50 / 75 / 100 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 100, goot bouwhoogte 50 / 75 / 100,7 classificatie toegankelijk7  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 100 - Eindschijf**  + Breedte 100 mm  + Voor bouwhoogte 50 / 75 / 100 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 100 eindschijf voor bouwhoogte 50 /   75 / 100  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 100 – Afdekking**  + Breedte 92 mm  + Hoogte 20 mm  met 2-voudige M10/A2-schroefverbinding per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster - ronde gaten thermisch verzinkt   staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie   beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster – vierkante gaten thermisch verzinkt   staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie   beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk langstaafserooster thermisch verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm, maaswijdte 30/10  classificatie beloopbaar  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |