|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie F 130 zonder zichtbare rand - Gotenelement**+ Eenzijdig geperforeerd+ Lippen voor schroefbevestiging+ Lengte 500 / 1000 / 3000 mm + Breedte 130 mm+ Bouwhoogte 50 / 75 / 100 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 130, goot bouwhoogte 1 – 3 classificatie toegankelijkplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 130 - Eindschijf**+ Breedte 130 mm+ Voor bouwhoogte 50 / 75 / 100 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 130 eindschijf voor bouwhoogte 1 - 3plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 130 – Afdekking**+ Breedte 122 mm+ Hoogte 20 mmmet 2-voudige M10/A2-schroefverbinding per meter [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster - ronde gaten thermisch verzinkt  staal, Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk Lochrost - gatenrooster – vierkante gaten  thermisch verzinkt staal, Lengte 500 / 1000 mm,  classificatie beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal,  Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk langstaafserooster thermisch verzinkt staal,  Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,  Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaarplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie F 130 met zichtbare rand - gootelement**+ Tweezijdig geperforeerd+ Zonder schroefverbinding+ Lengte 500 / 1000 mm + Breedte 130 mm+ Bouwhoogte 50 / 75 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 130, bouwhoogte 1 – 2 classificatie beloopbaarplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 130 - Eindschijf**+ Breedte 100 mm+ voor bouwhoogte 50 / 75 / mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 130 voor bouwhoogte 1 - 2plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 130 – Afdekking**+ Breedte 130 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal , sleufwijdte  80/12 mm , lengte 500 / 1000 mm, classificatie  beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster, maaswijdte 30/10 mm,  thermisch verzinkt staal , lengte 500 / 1000 mm,  classificatie beloopbaarplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |