|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie F 160 zonder zichtbare rand - Gotenelement**+ Eenzijdig geperforeerd+ Lippen voor schroefbevestiging+ Lengte 500 / 1000 / 3000 mm + Breedte 160 mm+ Bouwhoogte 50 / 75 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 160, goot bouwhoogte 1 – 2 classificatie toegankelijkplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 160 - Eindschijf**+ Breedte 160 mm+ Voor bouwhoogte 50 / 75 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 160 eindschijf voor bouwhoogte 1 - 2plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 160 – Afdekking**+ Breedte 153 mm+ Hoogte 20 mmmet 2-voudige M12/A2-schroefverbinding per meter [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster maaswijdte 30/10 mm, thermisch  verzinkt staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie  beloopbaarplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie F 160 met zichtbare rand - gootelement**+ tweezijdig geperforeerd+ met of zonder lippen voor schroefbevestiging+ Lengte 500 / 1000 / 3000 mm + Breedte boven 160 mm, breedte bij bodem 100 mm+ Bouwhoogte 50 / 75 / 100 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 160, goot bouwhoogte 1 – 3 met schroefverbinding, classificatie beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 160, goot bouwhoogte 1 – 3 zonder schroefverbinding, classificatie beloopbaarplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1149; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 160 - Eindschijf**+ Breedte 160 mm+ voor bouwhoogte 50 / 75 / 100 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 160 Eindschijf voor bouwhoogte 1 - 3plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 160 – Afdekking**+ Breedte 158 mm+ Hoogte 20 mmmet 2-voudige M10/A2-schroefverbinding per meter of klemrost[ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster - klemroost thermisch verzinkt staal,  Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal,  Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufafdeking zwart gedompellakt, Lengte 500 mm, classificatie beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,  Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaarplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |