|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie F 160 zonder zichtbare rand - Gotenelement**  + Eenzijdig geperforeerd  + Lippen voor schroefbevestiging  + Lengte 500 / 1000 / 3000 mm  + Breedte 160 mm  + Bouwhoogte 50 / 75 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 160, goot bouwhoogte 1 – 2 classificatie toegankelijk  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 160 - Eindschijf**  + Breedte 160 mm  + Voor bouwhoogte 50 / 75 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 160 eindschijf voor bouwhoogte 1 - 2  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 160 – Afdekking**  + Breedte 153 mm  + Hoogte 20 mm  met 2-voudige M12/A2-schroefverbinding per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster maaswijdte 30/10 mm, thermisch   verzinkt staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie   beloopbaar  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie F 160 met zichtbare rand - gootelement**  + tweezijdig geperforeerd  + met of zonder lippen voor schroefbevestiging  + Lengte 500 / 1000 / 3000 mm  + Breedte boven 160 mm, breedte bij bodem 100 mm  + Bouwhoogte 50 / 75 / 100 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 160, goot bouwhoogte 1 – 3  met schroefverbinding, classificatie beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 160, goot bouwhoogte 1 – 3  zonder schroefverbinding, classificatie beloopbaar  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1149; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 160 - Eindschijf**  + Breedte 160 mm  + voor bouwhoogte 50 / 75 / 100 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 160 Eindschijf voor bouwhoogte 1 - 3  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 160 – Afdekking**  + Breedte 158 mm  + Hoogte 20 mm  met 2-voudige M10/A2-schroefverbinding per meter of klemrost  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster - klemroost thermisch verzinkt staal,   Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal,   Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gietijzeren sleufafdeking zwart gedompellakt, Lengte 500 mm, classificatie beloopbaar [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,   Lengte 500 / 1000 mm, classificatie beloopbaar  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |