|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie F 210 zonder zichtbare rand - Gotenelement**+ Eenzijdig geperforeerd+ Lippen voor schroefbevestiging+ Lengte 500 / 1000 / 3000 mm + Breedte 200 mm+ Bouwhoogte 50 / 75 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 210, goot bouwhoogte 1 – 2 classificatie toegankelijkplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 210 - Eindschijf**+ Breedte 183 mm+ Voor bouwhoogte 50 / 75 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 210 eindschijf voor bouwhoogte 1 - 2plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 210 – Afdekking**+ Breedte 200 mm+ Hoogte 20 mmmet 2-voudige M12/A2-schroefverbinding per meter [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster maaswijdte 30/10 mm, thermisch  verzinkt staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie  beloopbaarplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |