|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie F 210 zonder zichtbare rand - Gotenelement**  + Eenzijdig geperforeerd  + Lippen voor schroefbevestiging  + Lengte 500 / 1000 / 3000 mm  + Breedte 200 mm  + Bouwhoogte 50 / 75 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 210, goot bouwhoogte 1 – 2 classificatie toegankelijk  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 210 - Eindschijf**  + Breedte 183 mm  + Voor bouwhoogte 50 / 75 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop F 210 eindschijf voor bouwhoogte 1 - 2  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie F 210 – Afdekking**  + Breedte 200 mm  + Hoogte 20 mm  met 2-voudige M12/A2-schroefverbinding per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster maaswijdte 30/10 mm, thermisch   verzinkt staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie   beloopbaar  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |