|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie S - Gootelementen**+ Gesloten of enkelzijdig geperforeerd+ Inclusief afdekking met vierkante gaten+ Lengte 3000 mm + Breedte boven 20 mm, bij bodem 80 mm+ Bouwhoogte 150 mmuit RVS (V2A)[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop S, goot, classificatie beloopbaarplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie S – Eindschijf en verbindingsschoen**+ Breedte 80 mm+ Bouwhoogte 150 mmuit RVS (V2A)[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop S eindschijf rechts / links[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop S verbindingsschoen hoogte 55 mmplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie S – Inspectieschacht**+ Breedte 300 mm+ Horizontaal of verticaal afvoer DN 100[ ] \_\_\_\_\_ stuk inspectieschacht uit RVS (V2A),  lengte 300 mm, classificatie beloopbaarplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |