|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie S - Gootelementen**  + Gesloten of enkelzijdig geperforeerd  + Inclusief afdekking met vierkante gaten  + Lengte 3000 mm  + Breedte boven 20 mm, bij bodem 80 mm  + Bouwhoogte 150 mm  uit RVS (V2A)  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop S, goot, classificatie beloopbaar  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie S – Eindschijf en verbindingsschoen**  + Breedte 80 mm  + Bouwhoogte 150 mm  uit RVS (V2A)  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop S eindschijf rechts / links  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop S verbindingsschoen hoogte 55 mm  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie S – Inspectieschacht**  + Breedte 300 mm  + Horizontaal of verticaal afvoer DN 100  [ ] \_\_\_\_\_ stuk inspectieschacht uit RVS (V2A),   lengte 300 mm, classificatie beloopbaar  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |