|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie V 100 zonder zichtbare rand - Gotenelement**  + Enkelzijdig geperforeerd  + Lippen voor schroefbevestiging  + Lengte 500 / 1000 / 3000 mm  + Breedte 100 mm  + In hoogte verstelbaar van 59 -83 / 82 – 117 / 115 - 170 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ Stuk BIRCOtop V 100, goot bouwhoogte 1 – 3 classificatie beloopbaar  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie V 100 - Eindschijf 2-delig**  + Breedte 100 mm  + Voor bouwhoogte 59 -83 / 82 – 117 / 115 - 170 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ Stuk BIRCOtop V 100 Eindschijf voor bouwhoogte 1 - 3  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie V 100 – Afdekking**  + Breedte 92 mm  + Hoogte 20 mm  met 2-voudige M10/A2-schroefverbinding per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster - ronde gaten thermisch verzinkt   staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie   toegankelijk  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster – vierkante gaten thermisch verzinkt   staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie   toegankelijk  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm, classificatie toegankelijk  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm, maaswijdte 30/10  classificatie toegankelijk  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |