|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Serie V 130 zonder zichtbare rand - Gotenelement**+ Enkelzijdig geperforeerd+ Lippen voor schroefbevestiging+ Lengte 500 / 1000 / 1500 / 3000 mm + Breedte 130 mm+ In hoogte verstelbaar van 59 bis 170 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop V 130, goot bouwhoogte 1 – 3 classificatie beloopbaarplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie V 130 - Eindschijf 2-delig**+ Breedte 130 mm+ Voor bouwhoogte van 59 bis 170 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop V 130 Eindschijf voor bouwhoogte 1 - 3plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Serie V 130 – Afdekking**+ Breedte 122 mm+ Hoogte 20 mmmet 2-voudige M10/A2-schroefverbinding per meter [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster - ronde gaten thermisch verzinkt  staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie  toegankelijk[ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster – vierkante gaten thermisch verzinkt  staal, lengte 500 / 1000 mm, classificatie  toegankelijk [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm, classificatie toegankelijk[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster thermisch verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm, classificatie toegankelijkplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |