|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Opzetelement 40 x 40**  + Aan één zijde geperforeerd  + Lengte 400 mm  + Breedte 400 mm  + In hoogte verstelbaar van 59 bis 170 mm  Uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop opzetelement 40 x 40 bouwhoogte 1 - 3 classificatie Beloopbaar  leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Tel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Accessoires 40 x 40 – Afdekking**  + Breedte 392 mm  + Lengte 392 mm  + Hoogte 20 mm  met 1-voudige M10/A2-schroefverbinding per meter  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster - ronde gaten thermisch verzinkt   staal, classificatie beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal,   classificatie Beloopbaar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk mazenrooster thermisch verzinkt staal,   classificatie Beloopbar  leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop – Zijkanaal**  + 2-zijdige geperforeerd  + Breedte 100 mm  + Lengte 2000 mm  + Hoogte 30 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk thermisch verzinkt   staal, classificatie beloopbaar  leveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |