|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtop Opzetelement 40 x 40**+ Aan één zijde geperforeerd+ Lengte 400 mm + Breedte 400 mm+ In hoogte verstelbaar van 59 bis 170 mmUit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtop opzetelement 40 x 40 bouwhoogte 1 - 3 classificatie Beloopbaarleveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenTel. +49 7221 - 5003-0; Fax +49 7221 - 5003-1219; www.birco.nl | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop Accessoires 40 x 40 – Afdekking**+ Breedte 392 mm+ Lengte 392 mm+ Hoogte 20 mmmet 1-voudige M10/A2-schroefverbinding per meter [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster - ronde gaten thermisch verzinkt  staal, classificatie beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster thermisch verzinkt staal,  classificatie Beloopbaar[ ] \_\_\_\_\_ stuk mazenrooster thermisch verzinkt staal,  classificatie Beloopbarleveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |
| **BIRCOtop – Zijkanaal**+ 2-zijdige geperforeerd+ Breedte 100 mm+ Lengte 2000 mm+ Hoogte 30 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk thermisch verzinkt  staal, classificatie beloopbaarleveren en volgens inbouwhandleiding van de fabrikant leggen.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Totaalprijs** |