|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtopline 160 – Gotenelement zonder zichtbare rand**  + Enkelzijdig geperforeerd  + Eenvoudige installatie van bovenaf met een plug-in systeem  + Met schroefdraad voor stelvoeten  + Lengte 500 / 1000 / 3000 mm  + Breedte boven 160 mm, bij bodem 129 mm  + Bouwhoogte 50 / 75 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtopline 160, gootelement bouwhoogte   50/75 mm, classificatie beloopbaar, lengte   500/1000/3000 mm  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH Herrenpfädel 142, D 76532 Baden-Baden Phone +497221 - 5003-0; Fax +497221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |
| **BIRCOtopline 160 – hoekstuk 90 ° zonder zichtbare rand**  + Enkelzijdig geperforeerd  + Eenvoudige installatie van bovenaf met een plug-in systeem  + Met schroefdraad voor stelvoeten  + Lengte 500 x 500 mm  + Breedte boven 160 mm, bij bodem 129 mm  + Bouwhoogte 50 / 75 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtopline 160, hoekstuk 90°, bouwhoogte   50/75 mm, classificatie beloopbaar, perforatie binnen /   buiten  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |
| **BIRCOtopline 160 – Eindschijf**  + Breedte 160 mm  + Voor bouwhoogte 50 / 75 mm  uit verzinkt staal  [ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtopline 160 eindschijf voor bouwhoogte 50 /   75 mm  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtopline 160 – Afdekking met kleminrichting**  + Breedte 152 mm  + Hoogte 20 mm  + Classificatie: beloopbar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster met ronde gaten Ø 8 mm,  uit verzinkt staal, lengte 500 / 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster met vierkante gaten 8 x 8 mm,  uit verzinkt staal, lengte 500 / 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster uit verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster, maaswijdte 30/10, uit verzinkt staal,   lengte 500 / 1000 mm  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |
| **BIRCOtopline 160 – Afdekking met kleminrichting voor hoekstuk 90°**  + Breedte 122 mm  + Hoogte 20 mm  + Classificatie: beloopbar  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster met ronde gaten Ø 8 mm,  uit verzinkt staal, lengte 500 x 500 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster met vierkante gaten 8 x 8 mm,  uit verzinkt staal, lengte 500 x 500 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster uit verzinkt staal,   lengte 500 x 500 mm  [ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster, maaswijdte 30/10, uit verzinkt staal,   lengte 500 x 500 mm  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |
| **BIRCOtopline 160 – Set van stelvoeten**  + Verzinkt staal  + Set van 4 traploos verstelbare stelvoeten  + Classificatie: beloopbar  [ ] \_\_\_\_\_ BIRCOtopline 160 set van 4 stelvoeten  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant:  BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtopline 160 – Kantopsluitingen**  + Verzinkt staal  + Voor bouwhoogte 50 en 75 mm  + Breedte 35 x 45 mm  [ ] \_\_\_\_\_ BIRCOtopline 160 Kantopsluitingen,   lengte 500 / 1000 mm  plaatsing volgens de instructies van de fabrikant.  Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |