|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtopline 160 – Gotenelement zonder zichtbare rand**+ Enkelzijdig geperforeerd+ Eenvoudige installatie van bovenaf met een plug-in systeem+ Met schroefdraad voor stelvoeten+ Lengte 500 / 1000 / 3000 mm + Breedte boven 160 mm, bij bodem 129 mm+ Bouwhoogte 50 / 75 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtopline 160, gootelement bouwhoogte  50/75 mm, classificatie beloopbaar, lengte  500/1000/3000 mmplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbHHerrenpfädel 142, D 76532 Baden-BadenPhone +497221 - 5003-0; Fax +497221 - 5003-1219; www.birco.de | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |
| **BIRCOtopline 160 – hoekstuk 90 ° zonder zichtbare rand**+ Enkelzijdig geperforeerd+ Eenvoudige installatie van bovenaf met een plug-in systeem+ Met schroefdraad voor stelvoeten+ Lengte 500 x 500 mm + Breedte boven 160 mm, bij bodem 129 mm+ Bouwhoogte 50 / 75 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ pce BIRCOtopline 160, hoekstuk 90°, bouwhoogte  50/75 mm, classificatie beloopbaar, perforatie binnen /  buitenplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |
| **BIRCOtopline 160 – Eindschijf**+ Breedte 160 mm+ Voor bouwhoogte 50 / 75 mmuit verzinkt staal[ ] \_\_\_\_\_ stuk BIRCOtopline 160 eindschijf voor bouwhoogte 50 /  75 mmplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtopline 160 – Afdekking met kleminrichting**+ Breedte 152 mm+ Hoogte 20 mm+ Classificatie: beloopbar[ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster met ronde gaten Ø 8 mm, uit verzinkt staal, lengte 500 / 1000 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster met vierkante gaten 8 x 8 mm, uit verzinkt staal, lengte 500 / 1000 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster uit verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster, maaswijdte 30/10, uit verzinkt staal,  lengte 500 / 1000 mmplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH  | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |
| **BIRCOtopline 160 – Afdekking met kleminrichting voor hoekstuk 90°**+ Breedte 122 mm+ Hoogte 20 mm+ Classificatie: beloopbar[ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster met ronde gaten Ø 8 mm, uit verzinkt staal, lengte 500 x 500 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk gatenrooster met vierkante gaten 8 x 8 mm, uit verzinkt staal, lengte 500 x 500 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk sleufrooster uit verzinkt staal,  lengte 500 x 500 mm[ ] \_\_\_\_\_ stuk tralierooster, maaswijdte 30/10, uit verzinkt staal,  lengte 500 x 500 mmplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |
| **BIRCOtopline 160 – Set van stelvoeten**+ Verzinkt staal+ Set van 4 traploos verstelbare stelvoeten+ Classificatie: beloopbar[ ] \_\_\_\_\_ BIRCOtopline 160 set van 4 stelvoetenplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant: BIRCO GmbH | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRCOtopline 160 – Kantopsluitingen**+ Verzinkt staal+ Voor bouwhoogte 50 en 75 mm+ Breedte 35 x 45 mm[ ] \_\_\_\_\_ BIRCOtopline 160 Kantopsluitingen,  lengte 500 / 1000 mmplaatsing volgens de instructies van de fabrikant.Fabrikant:BIRCO GmbH  | **Stukprijs** | **Tataalprijs** |